Metall-Deckensegel								          Seite: 07-12

Metall-Deckensegel einteilig ME-DE750

Ausschreibungstextvorschlag:

Pos: 1		MELEI-Metall-Deckensegel, einteilig 
Fabrikat: MELEI-DE750

		Liefern und montieren von Metall-Deckensegel		
Länge: .........	mm (max.: 2600mm)	
Breite: .........	mm (max.: 1200mm)

Bezugsquelle:		Vertriebsbüro Henning Leiser
	Welckerstrasse 6
	D-35305 Grünberg
	Tel.: 0 64 01/ 22 3 88 - 0
	Fax.: 0 64 01/ 22 3 88 - 20

Die Deckensegel bestehen aus verz. Stahlblech, 
Sichtseite RAL 9010 pulverlackiert, mit einer Material-
stärke von mindestens 0,7mm.	

Die Abhängung des Deckensegels erfolgt durch Abhänge-
winkel und Gewindestäben, die gemäß Herstellerangaben 
und statischen Erfordernissen angebracht werden. 
Noniushänger und Schnellspannhänger sind nicht zulässig.

Die Deckensegel sind mit einem perforierter Ausführung mit
16% f.Q. bei einem Lochdurchmesser von 2,5mm zu versehen.
Aus akustischen Gründen wird in der Innenseite werkseitig ein
schwarzes Akustik-Vlies eingeklebt. Der NRC-Wert soll mind. 
0,7mm sein und mit einem Prüfzeugnis nachgewiesen werden

		Material je Deckensegel:	€ ..............	qm.
		Lohn je Deckensegel:	€ ..............	qm.
		Einh.-Preis:			€ ..............	qm.

Pos: 2	.	Zulage zur Pos: .1
		Verbinden von mehreren einteiligen Deckensegel aus
		Der Pos: .... zu einem mehrteiligen Deckensegel als
		Verbundelement im Format: ......... x .........
		
		Menge: .......... Stück mehrteilige Deckensegel

Materialmehraufwand:	€ ..............	qm.
		Lohn für das Verbinden:	€ ..............	qm.
		Einh.-Preis:			€ ..............	qm.

 Vertriebsbüro nach §84HGB  Henning Leiser  Postfach 11 03  D - 35301 Grünberg Tel.: 06401-22388-0  Fax 06401-22388-20 
                Mobil : 0170-4108018      Email :  Henning.Leiser@metallkassette.de    Internet: http://www.metallkassette.de