Quadrat-Standardkassetten aus Metall					          Seite: 01-16

Klemmkassette / Typ: QK180

Pos: 1		MELEI-Metallkassettendecke, abklappbar, 
Fabrikat: MELEI-QK180, Modul: 625x625mm

Bezugsquelle:		Vertriebsbüro Henning Leiser
	Welckerstrasse 6
	D-35305 Grünberg
	Tel.: 0 64 01/ 22 3 88 - 0
	Fax.: 0 64 01/ 22 3 88 - 20

	in ungelochter Ausführung; jede einzelne 
	Deckenplatte ist einzeln in der Klemmkonstruktion
	abschwenkbar und ist allseitig gefasst.

		Die Unterkonstruktion in verzinkter 
		Ausführung nach MELEI-Klemmsystem für eine 
		unsichtbare Klemmmontage bestehend
		aus Klemmprofilen, Klemmprofilverbindern,
		Kreuzverbindern, Noniushängern und bauauf-
		sichtlich zugelassener Spreizdübel.
	
		Abhängehöhe: ca. ......................... cm.		
		Menge:	          ........................ qm.	

	Material:
Die Kassette aus verzinkten Stahlblech
im Farbton: ähnlich RAL 9003 pulverbeschichtet.

Angebotenes Fabrikat: ......................................

	Liefern und montieren:

	Material:	€ ................. qm.
	Lohn:		€ ................. qm.
Einh.-Preis:	€ ................. qm.				

Pos: 2		Zulage zu Pos: 1

		wie vor jedoch als Akustikdecke mit Kassetten
		in gelochter Ausführung Typ: 2516,  Loch-
		durchmesser: 2,5 mm, lochfreier Querschnitt
		ca. 16%, einschließlich innenseitig eingeklebtem
		schwarzen Akustikvlies.

		Menge: 	......................... qm.

		Liefern und montieren:

	Material:	€ ................. qm.
	Lohn:		€ ................. qm.
Einh.-Preis:	€ ................. qm.				

 Vertriebsbüro nach §84HGB  Henning Leiser  Postfach 11 03  D - 35301 Grünberg Tel.: 06401-22388-0  Fax 06401-22388-20 
                Mobil : 0170-4108018      Email :  Henning.Leiser@metallkassette.de    Internet: http://www.metallkassette.de

Quadrat-Standardkassetten aus Metall					          Seite: 01-17

Klemmkassette / Typ: QK180

Pos: 3		Zulage für Reinstraumqualität
durch das Ausspritzen der Fassen zwischen
		den einzelnen Metallkassetten.

		Menge: ................... qm.

		Material:	€ ..............	qm.
		Lohn:		€ ..............	qm.
		Einh.-Preis:	€ ..............	qm.

Pos: 4		Ausschnitte in Deckenelemente
		In den Deckenelemente aus Pos: 1 werden
		Ausschnitte Rund / Rechteckig in einer 
		
Abmessung: ....................  eingebracht.

		Abgerechnet wird pro Stück Ausschnitt.

		Menge: ................ Stück

		Pauschal je Ausschnitt: € ............. Stück

Pos: 5		Zulage für Anschluß an Säulen/ Stützen
		Die Stahlkassetten werden im Bereich
		der Säulen in deckenfarben lackierte Säulen-
Halbringen eingeschnitten und befestigt. 
			
		Typ:		ALU-F-25/25/1,5 mm
		Säulendurchmesser: ............. mm
	
		Abgerechnet wird pro Stück 2tlg. Säulenring.

		Menge: ................ Stück

		pauschal je Säulenanschluß: € ............. Stück

Pos: 6		Wandanschluss
		Als Wandanschluss wird ein U-Wandwinkel, Abm: 25/31/22mm
		verwendet. Die angeschnittenen Stahlkassetten werden 
mittels Profilfedern in dem U-Profil eingeklemmt, damit ein 
flächenbündiger Wandanschluss entsteht.

		Der Wandanschluss ist mineralwollfrei und nicht brennbar 
		nach DIN 4102 auszuführen.

		Menge: ................... m.

		Material:	€ ..............	m.
		Lohn:		€ ..............	m.
		Einh.-Preis:	€ ..............	m.

 Vertriebsbüro nach §84HGB  Henning Leiser  Postfach 11 03  D - 35301 Grünberg Tel.: 06401-22388-0  Fax 06401-22388-20 
                Mobil : 0170-4108018      Email :  Henning.Leiser@metallkassette.de    Internet: http://www.metallkassette.de