Diagonal - Lichtrasterdecke								          02-21

Ausschreibungstextvorschlag:

Pos: 01	Diagonal verlaufende Lichtrasterdecke:

		Bezugsquelle:		Vertriebsbüro Henning Leiser
					Leiser-Bach-Vertrieb
					Welckerstrasse 6, D-35305 Grünberg
					Tel: 06401-22388-0 / Fax: -22388-20
					http://www.metallkassette.de

		Liefern und montieren einer Leiser-Diagonal-Lichtrasterdecke 
		im Farbton weiß bandbeschichtet.

		Die Rasterelemente im Feldformat 1243x617mm werden
		mittels zwei Haken-Clipse je Rasterelement miteinander zu 
einem geschlossenen Deckenbild verbunden.

Die Wabengröße ist 13/13mm und hat eine Wabenhöhe
von 13mm. Die Raster werden aus 0,5mm Aluminium
gefertigt. Die Querwaben sind um 22 Grad schräg versetzt.

		Die Abhängung erfolgt durch verdeckt liegenden T24/38mm 
		Schienen, welche mittels Schnellspannabhänger an der
		Rohdecken durch bauaufsichtlich zugelassenen Schrauben
		und Dübeln befestigt werden.
		Mittels werkseitig gelieferten Verbindungsklammern werden
		die Rasterelemente mit der T-Schienen-Abhängekonstruktion
		verbunden.

Menge:	....................... qm.

		Material:	€ .................. / qm.
		Lohn:		€ .................. / qm.
		Einh.-Preis:	€ .................. / qm.

 Vertriebsbüro nach §84HGB  Henning Leiser  Postfach 11 03  D - 35301 Grünberg Tel.: 06401-22388-0  Fax 06401-22388-20 
                Mobil : 0170-4108018      Email :  Henning.Leiser@metallkassette.de    Internet: http://www.metallkassette.de