Metall-Deckensegel								          Seite: 07-32

Fugen-Design-Deckensegel mit Rahmen ME-DE801

Ausschreibungstextvorschlag:

Pos: 1		MELEI-Metall-Deckensegel im Fugen-G-Profilrahmen
Fabrikat: MELEI-DE801

		Liefern und montieren von Metall-Deckensegel		
Länge: .......... mm, Breite: ............. mm

Bezugsquelle:		Vertriebsbüro Henning Leiser
	Welckerstrasse 6
	D-35305 Grünberg
	Tel.: 0 64 01/ 22 3 88 - 0
	Fax.: 0 64 01/ 22 3 88 - 20

		Metall-Deckensegel mit einem G-Profil-Rahmen aus 
mind. 1,25mm verzinkten Stahlblech 
		Breite: ............... mm (max: 2500mm zu empfehlen)
		Länge: ............... mm 

Sichtseite: RAL 9010 – kratz- stoßbeständige Pulverlackierung
von mindestens 70mµ. (Coil-couting ist nicht zulässig).

Der Rahmen besteht aus einem mehrteiligen G-Profil aus 
sendz. verz. Stahlblech mit einer Kantung: 40/110/30/30/10, Materialstärke: mindestens 1,25mm. Die 40er Seite ist 
entsprechend der Herstellerangaben mit Schlitzen 60/7mm
für U-Abhängebügel zu versehen.

Die eingelegten Langfeldplatten werden mit einer Fuge 
von ___mm (13-25mm?) bündig in den Rahmen eingelegt.

Die Langfeldplatten bestehen aus verz. Stahlblech, 
Sichtseite RAL 9010 pulverlackiert, mit einer Material-
stärke von mindestens 0,6mm.	
Länge: ............ mm (Segelbreite abzüglich 66mm)
Breite: 400-600mm (abgestimmt auf die Deckensegellänge)

Die Langfeldplatten sind mit einem lochfreien Querschnitt von
16% bei einem Lochdurchmesser von 2,5mm zu versehen.
Aus akustischen Gründen wird in der Innenseite werkseitig ein
schwarzes Akustik-Vlies eingeklebt. Der NRC-Wert soll mind. 0,7mm sein und mit einem Prüfzeugnis nachgewiesen werden

Die Abhängung des Deckensegels erfolgt durch Gewindestäben,
die gemäß Herstellerangaben und statischen Erfordernissen
angebracht werden. Noniushänger und Schnellspannhänger
sind nicht zulässig.

 Vertriebsbüro nach §84HGB  Henning Leiser  Postfach 11 03  D - 35301 Grünberg Tel.: 06401-22388-0  Fax 06401-22388-20 
                Mobil : 0170-4108018      Email :  Henning.Leiser@metallkassette.de    Internet: http://www.metallkassette.de